Das Steuer und die Lupe · Band 6a · ISO 22000 — Arbeitsmaterial zu Abschnitt
[bookmark: _Toc241934060][bookmark: _Toc241939329]2.10 Der Kühlraum, der lügt: Messmittel und Instandhaltung
Bearbeitbare Fassung des Arbeitsmaterials aus dem Buch: Fragen in ihrer Reihenfolge, Grund jeder Frage, Hinweis auf Verlangtes und Methode. Die Vorlage ersetzt keine Methode; jedes Haus bringt seine Antworten in sein eigenes Format.
Praktische Anwendung: die Messmittel in sieben Schritten unter Kontrolle bringen
1. Die Liste schreiben. Jedes Gerät, auf dessen Anzeige sich eine Entscheidung des Plans stützt, mit Ort und Zweck.
2. Einen Bezug beschaffen. Ein Thermometer mit Kalibrierschein eines akkreditierten Labors, nur für Vergleiche.
3. Alle Geräte einmal vergleichen. Einstichthermometer in Eiswasser und gegen den Bezug, Sensoren am Ort.
4. Abstände und Toleranz festlegen. Wie oft, wie viel Abweichung, was dann geschieht. Aufkleber mit Datum.
5. Die Einstellungen sichern. Korrekturwerte und Alarmgrenzen nur mit Freigabe, Grund und Vergleichsmessung.
6. Den Blick zurück regeln. Ein Blatt für den Fall, dass ein Gerät falsch war: seit wann, welche Ware, welche Maßnahme.
7. Die Instandhaltung planen. Dichtungen, Verdampfer, Abtauung, Dichtheitskontrolle; offene Mängel in die Managementbewertung.
Prüf-Checkliste
	Frage
	Ja
	Nein

	Haben wir eine Liste aller Messgeräte, auf die sich der Plan stützt?
	
	

	Besitzen wir ein Thermometer mit Kalibrierschein als Bezug?
	
	

	Trägt jedes Thermometer das Datum seiner letzten Prüfung?
	
	

	Wurden die Sensoren der Kühlräume am Ort verglichen?
	
	

	Ist geregelt, wer Korrekturwerte und Alarmgrenzen ändern darf?
	
	

	Wird ein wiederkehrender Alarm untersucht, bevor jemand ihn abstellt?
	
	

	Wissen wir, was zu tun ist, wenn ein Gerät sich als falsch erweist?
	
	

	Gibt es einen Wartungsplan für die Kälte und eine Liste offener Mängel?
	
	



Häufige Fehler
Der Anzeige glauben. Eine Kommastelle ist kein Beleg.
Geräte nur untereinander vergleichen. Zwei falsche Thermometer können sich einig sein.
Den Alarm abstellen. Er war vielleicht das einzige Gerät, das recht hatte.
Ein Thermometer für die ganze Küche. Es fällt, und niemand merkt, dass es danach falsch zeigt.
Ersetzen und vergessen. Die Frage, was die falsche Messung erlaubt hat, bleibt offen.
Wartung erst beim Ausfall. Eine Kälteanlage wird über Monate schwächer.
Modellrechnung
Modellannahme, kein belegter Branchenwert
	Posten
	Betrag
	Anmerkung

	Bezugsthermometer mit Kalibrierschein
	280 €
	einmalig

	Neukalibrierung des Bezugs
	120 €
	alle zwei Jahre

	Vier zusätzliche Einstichthermometer
	200 €
	einmalig

	Vergleiche und Eintragungen
	14 Stunden
	jährlich

	Wartungsvertrag für die Kälteanlage
	1.900 €
	jährlich
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