Das Steuer und die Lupe · Band 7a · EMAS — Das Haus im Register
Arbeitsmaterial zu Abschnitt 2.8
Emissionen und Kältemittel: Heizung, Kälte, Fuhrpark
Die Treibhausgasbilanz aufbauen: jede Kälteanlage mit Kältemittel, Füllmenge und Logbuch.
	Leitfrage Wenn Ihr Kältetechniker im Sommer achtzehn Kilogramm nachgefüllt hat: Steht das in Ihrer Treibhausgasbilanz oder nur auf seiner Rechnung? Und wer in Ihrem Haus kann heute sagen, welches Kältemittel in welcher Anlage steckt und wie viel davon?


Dieses Blatt gibt den Werkzeugteil des Abschnitts in bearbeitbarer Form wieder: die Fragen in ihrer Reihenfolge, den Hinweis, was verlangt ist, von wem es verlangt ist und was nur Methode ist, und die Zahlen der Modellrechnung zum Ersetzen durch die eigenen. Die Begründung jedes Schritts steht im Buch. Das Blatt ersetzt weder die Norm noch eine Beratung im Einzelfall.
Das Werkzeug des Abschnitts
Tabelle 2 — Fünf Quellen und ihr Papier
	Quelle
	Wo die Menge steht
	Wer das Papier führt und liefert

	Heizkessel und Herde (Erdgas)
	Jahresrechnung, Zählerstand
	Technik liest ab; Buchhaltung liefert die Rechnung

	Kälte- und Klimaanlagen, Wärmepumpen
	Logbuch je Anlage: Kältemittel, Füllmenge, jede Nachfüllung und Entnahme
	Kältefirma trägt ein; Technik hält die Kopie und meldet jede Nachfüllung

	Fahrzeuge
	Abrechnung der Tankkarten, Liter je Fahrzeug
	Buchhaltung, vierteljährlich

	Notstromaggregat
	Betriebsbuch der Probeläufe, Lieferschein
	Technik

	Strom (indirekt)
	Jahresrechnung; Faktor mit Quelle und Jahr
	Umweltmanagementbeauftragte


Praktische Anwendung: die Treibhausgasbilanz in sieben Schritten aufbauen
1. Die Quellen auflisten. Mit der technischen Leitung durch das Haus gehen: Kessel, Herde, Kälte- und Klimaanlagen, Wärmepumpen, Fahrzeuge, Aggregat. Frist: zwei Wochen.
2. Jede Kälteanlage beschreiben. Die Technik notiert Kältemittel, Füllmenge und Ort des Logbuchs, abgelesen vom Typenschild und aus dem Logbuch.
3. Die Logbücher ins Haus holen. Vom Dienstleister eine Kopie jedes Logbuchs verlangen und nach jedem Einsatz die neue Seite.
4. Die Buchhaltung einbinden. Rechnungen mit Kältemittel oder Kraftstoff kennzeichnen lassen, gleich in welcher Kostenstelle; vierteljährlich an die Umweltmanagementbeauftragte.
5. Rechnen. Einmal im Jahr: Menge mal Faktor, eine Zeile je Quelle, der Strom in eigener Zeile. Zu jedem Faktor Quelle und Jahr.
6. Die Abgrenzung aufschreiben. Ein Blatt: was gerechnet ist, was nicht und warum, und welche Werte Schätzungen sind.
7. Die Vorjahre nachrechnen. Kommt eine Quelle hinzu, drei Jahre in derselben Abgrenzung rechnen, bevor eine Zahl das Haus verlässt.
Prüf-Checkliste
	Frage
	Ja
	Nein
	Nachweis / Bemerkung

	Gibt es eine Liste aller Kälteanlagen mit Kältemittel und Füllmenge?
	
	
	

	Liegt von jedem Logbuch eine Kopie im Haus?
	
	
	

	Wissen wir, wie viel Kältemittel in den letzten drei Jahren nachgefüllt wurde?
	
	
	

	Nennt jeder Arbeitsbericht der Kältefirma die Stelle des Lecks und die Abhilfe?
	
	
	

	Stehen Fahrzeuge und Notstromaggregat in der Bilanz oder begründet außerhalb?
	
	
	

	Stehen neben jedem Faktor Quelle, Jahr und die Gase, die er abdeckt?
	
	
	

	Ist die Angabe zu SO2, NOx und PM ausgefüllt oder die Lücke begründet?
	
	
	

	Könnte eine zweite Person die Bilanz aus unseren Unterlagen nachrechnen?
	
	
	



Häufige Fehler
Die Bilanz aus den Energierechnungen bauen. Kältemittel und Kraftstoff stehen auf anderen Konten.
Eine Nachfüllung als Reparatur ablegen. Verlust und andere Stoffbewegungen müssen anhand des Logbuchs geprüft werden.
Das Logbuch beim Dienstleister lassen. Das Haus kennt dann weder Kältemittel noch Füllmenge.
Kleine Quellen ohne Zahl streichen. Unbedeutend ist eine Quelle erst, wenn sie gerechnet ist.
Faktoren ohne Quelle und Jahr verwenden. Niemand kann die Zahl nachrechnen.
Eine Zahl herausgeben, bevor die Abgrenzung steht. Die Korrektur liest derselbe Kunde.
Modellrechnung
Modellannahme, kein belegter Branchenwert
	Posten
	Betrag
	Anmerkung
	Eigener Wert

	Füllung des Kaltwassersatzes: 62 kg R-410A × 2.088
	129,5 t CO2-Äquivalent
	Füllmenge und Wert laut Logbuch
	

	Füllung der Verbundanlage der Küche: 28 kg R-449A × 1.396
	39,1 t CO2-Äquivalent
	wie oben; Logbuch an der Anlage
	

	Füllung der fünf Splitgeräte insgesamt: 6,4 kg R-32 × 675
	4,3 t CO2-Äquivalent
	6,4 kg ist die Gesamtfüllung der fünf Geräte, nicht je Gerät; Typenschilder. Wert nach UBA, März 2026; alle sieben Anlagen zusammen 172,9 t
	

	Nachfüllung im Vorjahr: 18 kg R-410A × 2.088
	37,6 t CO2-Äquivalent
	4,6 % der vorläufigen, noch unvollständigen Treibhausgasbilanz von 820,2 t
	

	Quellenliste und Neuberechnung von drei Jahren
	26 Stunden
	Umweltmanagementbeauftragte 16, technischer Leiter 10
	



Was verlangt ist und was nur Methode ist
Tabelle 4 — Was verlangt ist, und was nur Methode ist
	Verlangt (Verordnung)
	Was es im Hotel belegt
	Nur Handbuch oder Methode

	Direkte Umweltaspekte ermitteln, darunter Emissionen in die Atmosphäre; Verzeichnis führen (Anhang I Nr. 4 und 4.1)
	Quellenliste: Kessel, Kälteanlagen mit Kältemittel und Füllmenge, Fahrzeuge, Aggregat
	Handbuch: verkehrsbedingte Emissionen als Beispiel. Methode: Rundgang mit der Technik

	Jährliche Gesamtemissionen von Treibhausgasen in Tonnen CO2-Äquivalent (Anhang IV C.2)
	Bilanz mit einer Zeile je Quelle
	Handbuch: nationale Methoden als mögliche Grundlage. Methode im Fall: Nachfüllmenge bei unveränderter Anlage und Wiederherstellung der ursprünglichen Füllmenge, ohne sonstige Stoffbewegungen

	Jährliche Gesamtemissionen in die Luft, mindestens SO2, NOx und PM (Anhang IV C.2)
	Zeile in der Umwelterklärung: Werte der Feuerungen oder die offen benannte Lücke
	Handbuch: die verschiedenen Zahlen nicht einfach addieren. Methode: eine Lücke begründen

	Anwendungsbereich und Berechnungsverfahren jedes Indikators kurz festlegen (Anhang IV C.1)
	Blatt zur Methode: Quellen, Faktoren mit Quelle und Jahr, Lücken
	Methode: ein Blatt, abgelegt bei der Bilanz

	Überwachen, messen, Nachweise aufbewahren (Anhang II A.9.1.1)
	Rechnungen, Kopien der Logbücher, Tankkartenübersicht, Betriebsbuch
	Methode: Kennzeichen in der Buchhaltung für Kältemittel und Kraftstoff


Der Rahmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz
Tabelle 5 — DACH-Anker: Kernindikator, fluorierte Treibhausgase, Feuerung
	Ebene
	Deutschland
	Österreich
	Schweiz

	Kernindikator Emissionen
	Anhang IV der Verordnung, unmittelbar
	Anhang IV der Verordnung, unmittelbar
	entfällt; Teilnahme nur über einen Mitgliedstaat (Abschnitt 1.5)

	Fluorierte Treibhausgase: Unionsrecht
	Verordnung (EU) 2024/573; Artikel 5 (Dichtheitskontrollen nach Tonnen CO2-Äquivalent) nachgeprüft am 20. Oktober 2026, übriger Text nicht gelesen
	Verordnung (EU) 2024/573; Artikel 5 (Dichtheitskontrollen nach Tonnen CO2-Äquivalent) nachgeprüft am 20. Oktober 2026, übriger Text nicht gelesen
	gilt nicht

	Nationale Vorschriften dazu
	Chemikalien-Klimaschutzverordnung (ChemKlimaschutzV) vom 14. April 2026, BGBl. 2026 I Nr. 100; in Kraft seit 17. April 2026; Chemikalien-Sanktionsverordnung
	Fluorierte Treibhausgase-Gesetz 2009 mit Verordnungen, nach Angabe des Ministeriums; Industriegas-Verordnung dort als früheres Recht geführt
	Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung: genannt, nicht gelesen

	Betreiberpflichten laut Übersicht des deutschen Umweltbundesamts
	Emissionen mindern, reparieren, Dichtheit kontrollieren, aufzeichnen, zurückgewinnen, Zertifizierung des Betriebs prüfen
	dieselbe Unionsverordnung; Fragen und Antworten beim Ministerium
	nicht ermittelt

	Feuerungsanlagen und Luftschadstoffe
	Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen: genannt, nicht gelesen
	nicht ermittelt
	Luftreinhalte-Verordnung: genannt, nicht gelesen


Stand der Tabelle: 5. Oktober 2026. Die laufende Fassung aller DACH-Anker des Bandes, mit der geltenden Angabe und der Quelle jeder Änderung, führt die Plattform in der Datei «Band7a_Rechtsanker_DACH_laufend».
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