VORLAGE ZU ABSCHNITT 1.7 DES BANDES 4A
Die halbe Seite zur Ausgangsbasis
Was das Bezugsjahr enthielt, und wann die Basis revidiert wird und wann nicht
Kategorie: Vorlage. Bezug im Buch: Abschnitt 1.7 (Tabellen 2, 3, 5, 6, 7, 8 und 9); Norm: Klausel 6.5 der ISO 50001:2018 mit Amd 1:2024, in den eigenen Worten des Buches.
	Haus / Standort
	
	Ausgefüllt von
	

	Bezeichnung der Basis
	
	Datum der Entscheidung
	

	Bezugszeitraum von / bis
	
	Entscheidung getragen von
	



	So nutzen Sie diese Vorlage
1.  Schreiben Sie auf eine halbe Seite, was das Bezugsjahr enthielt: jede Fläche offen oder geschlossen, jede Leistung im Haus oder vergeben, jede Saison gefahren oder ausgefallen, jede Sparmaßnahme aus Pflicht oder aus Vorsicht. Das geht auch für eine längst gesetzte Basis; es kostet eine Stunde.
2.  Legen Sie die Spalte «Grund zur Revision?» in Teil 3 fest, bevor irgendein Ergebnis vorliegt. Das ist ihr ganzer Wert: Dann ist eine Revision ein Verfahren und kein Argument.
3.  Ein Hilfsmittel für den Blick, kein Ablagestück: Die Basis ist eine Entscheidung, für die jemand einsteht, und die Seite hält fest, worauf sie beruht.



Verlangt = von Norm oder Gesetz verlangt, wie das Buch es nennt.   Methode = Vorgehen dieses Bandes, keine Anforderung.
1   Die halbe Seite: was das Bezugsjahr enthielt
Verlangt (6.5): ein geeigneter Zeitraum, der die volle Bandbreite der Leistung zeigt, und festgelegte Bedingungen bei der Zahl. Methode dieses Bandes: die halbe Seite, die das aufschreibt. Die Norm schreibt keine Länge des Zeitraums und kein bestimmtes Jahr vor.
	Frage
	Ihre Antwort
	Beispiel Leipzig 2022 (Buch)

	Waren alle Flächen in Betrieb?
	
	Tagungsetage im Winter zur Hälfte

	Liefen alle wesentlichen Einsätze wie gewöhnlich?
	
	Sauna November bis März nur am Wochenende, Becken 2 Grad kühler

	Gab es Sparmaßnahmen aus Pflicht oder Vorsicht?
	
	ja: Solltemperaturen, Fassadenbeleuchtung

	Welche Leistungen waren im Haus, welche vergeben?
	
	Wäsche vergeben, wie gewöhnlich

	War die Belegung gewöhnlich?
	
	im Winter unter dem Gewöhnlichen

	Ergebnis
	☐ geeigneter Zeitraum
☐ kein geeigneter Zeitraum
	kein geeigneter Zeitraum



Nach Bereichen des Hauses (Tabelle 2 des Buches): Was war im Bezugsjahr anders als im gewöhnlichen Betrieb, und wer wusste davon? Eine Basis ist ebenso eine Menge von Bedingungen wie eine Menge von Zahlen.
	Bereich
	Gewöhnlicher Betrieb
	Betrieb im Bezugsjahr
	Wer davon wusste
	In der Energieakte?

	Zimmer und Etagen
	
	
	
	☐ ja  ☐ nein

	Flure und Nebenräume
	
	
	
	☐ ja  ☐ nein

	Restaurant und Küche
	
	
	
	☐ ja  ☐ nein

	Tagungsetage
	
	
	
	☐ ja  ☐ nein

	Wellness: Sauna, Becken
	
	
	
	☐ ja  ☐ nein

	Technik: Heizung, Lüftung, Kälte
	
	
	
	☐ ja  ☐ nein

	Wäscherei
	
	
	
	☐ ja  ☐ nein

	Fassade und Außenbeleuchtung
	
	
	
	☐ ja  ☐ nein

	Rezeption und Nacht
	
	
	
	☐ ja  ☐ nein

	Konzessionen, Pächter
	
	
	
	☐ ja  ☐ nein


2   Der Bandbreitentest, nicht der Vollständigkeitstest
Vollständige Daten und ein geeigneter Zeitraum sind zwei verschiedene Prüfungen, und nur die zweite ist die Anforderung. Fragen Sie: Hat das Haus in diesem Zeitraum alles getan, was es gewöhnlich tut? Ein Haus, das im Winter die Sauna täglich betreibt, braucht einen Bezugszeitraum, in dem es das tat.
☐  Die Daten des Bezugszeitraums sind vollständig (zählt nicht als Prüfstein).
☐  Das Haus hat im Bezugszeitraum alles getan, was es gewöhnlich tut: alle Flächen, alle wesentlichen Einsätze, die volle Heiz- und Kühlperiode (Prüfstein).
☐  Seit dem Bezugszeitraum hat sich kein statischer Faktor erheblich geändert (Fläche, Zimmerzahl, Leistungen im Haus), oder die Änderung ist in Teil 3 behandelt.

Die Jahre seit 2019 (Tabelle 3 des Buches): Liegt Ihr Bezugsjahr zwischen 2020 und 2023, prüfen Sie es besonders.
	Jahr
	Was es war
	Zeigt es die volle Bandbreite?
	Taugt es als Basis?
	Unser Bezugsjahr

	2019
	gewöhnlicher Betrieb
	ja, wenn sich seither kein statischer Faktor geändert hat
	ja, mit Prüfung und Normierung
	☐

	2020
	Pandemie, Schließungen
	nein
	nein
	☐

	2021
	Pandemie, eingeschränkter Betrieb
	nein
	nein
	☐

	2022
	Erholung, dann Gasmangellage im Winter
	nein, der Winter fehlt
	nein
	☐

	2023
	Sparwinter bis April, dann Rückkehr
	nur teilweise
	nur mit ausgewiesenen Bedingungen
	☐

	2024 und später
	gewöhnlicher Betrieb
	ja
	ja, als zweite Basis oder neue Basis mit Begründung
	☐


3   Wann die Basis revidiert wird, und wann nicht
Verlangt (6.5): Revision, wenn die Kennzahlen die energiebezogene Leistung nicht mehr widerspiegeln, wenn sich statische Faktoren erheblich geändert haben oder nach einer vorab festgelegten Methode. Eine ungünstige Kurve ist keiner dieser Gründe. Ob eine Revision berechtigt ist, entscheidet nicht die Richtung der Zahl, sondern ob der Grund vorher feststand und aufgeschrieben ist.
	Lage
	Grund zur Revision? (Buch)
	Was zu tun ist (Buch)
	Grundlage laut Buch
	Trifft bei uns zu?

	Die berichtete Zahl ist ungünstig
	nein
	die Zahl untersuchen, nicht den Bezug
	kein Grund nach 6.5
	☐ ja  ☐ nein

	Das Bezugsjahr enthielt Krisen- oder Pandemiebetrieb
	ja: der Zeitraum war nie geeignet
	revidieren, Grund aufschreiben, Reihe neu berechnen
	Eignung des Zeitraums (6.5)
	☐ ja  ☐ nein

	Ein wesentlicher Einsatz ist in den Anwendungsbereich eingetreten
	ja
	Basis um ihn erweitern
	Erläuterungen zur Norm
	☐ ja  ☐ nein

	Ein wesentlicher Einsatz hat den Anwendungsbereich verlassen
	ja
	Basis um ihn verkleinern
	Erläuterungen zur Norm
	☐ ja  ☐ nein

	Fläche oder Zimmerzahl hat sich erheblich geändert
	ja: statischer Faktor
	revidieren; Normierung genügt nicht
	statischer Faktor (6.5)
	☐ ja  ☐ nein

	Eine milde oder harte Saison
	nein
	nach der relevanten Variable normieren
	Normierung (6.5)
	☐ ja  ☐ nein

	Die Belegung ist gestiegen oder gefallen
	nein
	normieren; prüfen, ob die Kennzahl kein bloßer Quotient ist
	Normierung (6.5)
	☐ ja  ☐ nein

	Die Kennzahlen spiegeln die Leistung nicht mehr
	ja
	Kennzahl und Basis revidieren
	verlangt (6.5)
	☐ ja  ☐ nein

	Der vorab festgelegte Prüftermin ist da
	ja
	wie geplant ansehen, das Ergebnis in jedem Fall aufzeichnen
	vorab festgelegte Methode (6.5)
	☐ ja  ☐ nein

	Weitere Lage unseres Hauses: 
	
	
	
	☐ ja  ☐ nein



	Spalte «Grund zur Revision?» festgelegt am
	
	Festgelegt durch
	


4   Die Revisionsmethode vorab festlegen
Die Norm erlaubt die Revision nach einer vorab festgelegten Methode; sie schreibt keinen festen Rhythmus vor. Ein Haus, das aufgeschrieben hat, wann es die Basis wieder ansieht, hat einen künftigen Streit in ein Verfahren verwandelt. Beispiel aus dem Buch (Leipzig): nach dem nächsten Umbau oder in drei Jahren, je nachdem, was früher kommt.
	Wir sehen die Basis wieder an: bei (Anlass)
	
	spätestens am / nach
	

	Entschieden wird durch
	
	Das Ergebnis halten wir fest in
	



Eine oder mehrere Basen: Die Norm sagt «eine oder mehrere». Winter und Sommer, Heiz- und Kühlperiode, Tagungsetage getrennt von den Zimmern; jede trägt ihre Bedingungen und ist schwerer unbemerkt zu verschieben.
	Basis
	Zeitraum
	Bedingungen
	Normiert nach (Variable, Klimadaten)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Beispiel aus dem Buch (Tabelle 9): Heizperiode (Oktober bis April, alle Flächen in Betrieb, Sauna täglich; normiert nach Heizgradtagen und Belegung), Sommer (Mai bis September; Kühlgradtage, Tagungsstunden), Wellness (ganzjährig; Besuche, Außentemperatur), Grundlast (Nachtstunden, keine Veranstaltungen).
☐  CH: Referenzjahr der Zielvereinbarung ________ gegen die Basis dieses Systems abgestimmt am ________.
☐  D und A: Auditzyklus (alle vier Jahre) als Prüftermin für die Basis vermerkt.
5   Die Änderungsakte
Verlangt (6.5): Informationen zu den Basen, die Daten der relevanten Variablen und jede Änderung an den Basen werden als dokumentierte Information aufbewahrt. Methode dieses Bandes: eine Akte, in der jede Änderung datiert und begründet ist, auch der verworfene Grund. Nach jeder Revision wird die Reihe neu berechnet.
	Datum
	Was geändert wurde
	Fall (Teil 3)
	Grund (und verworfene Gründe)
	Entschieden von
	Reihe neu berechnet

	
	
	
	
	
	☐ ja  ☐ nein

	
	
	
	
	
	☐ ja  ☐ nein

	
	
	
	
	
	☐ ja  ☐ nein


Rechtlicher Rahmen laut Buch
Tabelle 6 des Abschnitts, Rechtsstand des Bandes: 23. September 2026. Verbindlich ist die jeweils gültige Fassung.
	Ebene
	Deutschland
	Österreich
	Schweiz

	Verformte Jahre
	Pandemie 2020/21; Gasmangellage 2022/23 mit der Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen (1.9.2022 bis 15.4.2023)
	Pandemie; Sparappelle im Winter 2022/23
	Pandemie; Sparappelle und Vorbereitung einer Kontingentierung im Winter 2022/23

	Wiederkehrende Bezugspunkte
	Energieaudit nach EDL-G alle vier Jahre; Umsetzungspläne nach EnEfG
	Energieaudit nach EEffG alle vier Jahre
	Zielvereinbarung mit Referenzjahr und Zielpfad über die Laufzeit

	Regeln zur Anpassung
	Aktualisierung im nächsten Audit
	Aktualisierung im nächsten Audit
	Anpassung der Zielvereinbarung bei wesentlichen Betriebsänderungen nach den Regeln der Agentur

	Klimadaten zur Normierung
	Deutscher Wetterdienst
	GeoSphere Austria
	MeteoSchweiz


Was diese Vorlage nicht ist
Diese Vorlage ersetzt weder die Norm noch eine Rechtsberatung, weder die energetische Bewertung oder ein Energieaudit Ihres Hauses noch das Urteil einer Zertifizierungsstelle. Sie legt keine Ausgangsbasis für Sie fest: Den geeigneten Zeitraum bestimmt Ihr Haus, und jemand steht dafür ein. Halbe Seite, Bandbreitentest und Änderungsakte sind Methode dieses Bandes, keine Anforderung. Verbindlich ist die jeweils gültige Fassung von Gesetz und Norm.
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