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Capitolo 5 · Dove va l’energia dell’albergo
Gli strumenti del capitolo 5
Albergo: ______________________   Compilato da: ______________________   Data: ____________
Strumento 5.1 · Il giorno tipo
	Fascia oraria
	Potenza media in un giorno feriale d’inverno, kW
	Potenza media in un giorno festivo d’inverno, kW
	Potenza media in un giorno feriale d’estate, kW
	Che cosa dovrebbe funzionare

	Da mezzanotte alle 2
	
	
	
	Celle frigorifere, sicurezza, illuminazione di sicurezza, server

	Dalle 2 alle 5
	
	
	
	Come sopra

	Dalle 6 alle 10
	
	
	
	Colazione, docce, cucina

	Dalle 10 alle 16
	
	
	
	Pulizie, uffici, sale se occupate

	Dalle 16 alle 22
	
	
	
	Arrivi, ristorante, camere occupate

	Dalle 22 a mezzanotte
	
	
	
	Camere occupate, bar





Strumento 5.2 · Il giro di notte
	Domanda
	Risposta

	L’unità di trattamento dell’aria delle sale chiuse è spenta o al minimo?
	

	Le sale riunioni e i saloni vuoti hanno il condizionamento o il riscaldamento spenti?
	

	Le luci dei corridoi e delle scale sono ridotte dove la sicurezza lo permette?
	

	I frigobar delle camere libere sono spenti o regolati?
	

	Le porte delle celle frigorifere chiudono bene?
	

	Ci sono apparecchi accesi senza motivo: scaldabagni, stufette, monitor, macchine del caffè?
	

	Le insegne e le luci esterne seguono l’orario stabilito?
	

	Annotazioni, ora, nome di chi ha fatto il giro.
	

	Il giro è osservazione: chi lo fa guarda, annota e segnala; non apre quadri, non fa misure all’interno degli impianti e non fa manovre, che spettano al personale tecnico competente e autorizzato.
	




Strumento 5.3 · I sottocontatori
	Voce
	Contatore esistente o da installare
	Costo stimato
	Chi lo legge
	Frequenza
	Denominatore

	Gruppo frigo
	
	
	
	Mensile
	Gradi giorno estivi

	Unità di trattamento dell’aria
	
	
	
	Mensile
	Ore di apertura delle sale

	Cucina
	
	
	
	Mensile
	Coperti

	Produzione dell’acqua calda
	
	
	
	Mensile
	Camere occupate

	Lavanderia, se interna
	
	
	
	Mensile
	Chili lavati

	Piscina e centro benessere
	
	
	
	Mensile
	Ingressi o ore di apertura





Strumento 5.4 · La lettura di una diagnosi energetica
	Domanda
	Risposta

	La somma degli usi stimati coincide con i consumi delle bollette, entro un margine ragionevole?
	

	Quali misure sono state fatte durante la diagnosi, e quali usi sono stimati?
	

	Gli orari e i servizi reali dell’albergo sono stati considerati?
	

	Ci sono interventi gestionali, a costo basso o nullo, accanto agli investimenti?
	

	Per ogni intervento sono indicati risparmio, costo, tempo di rientro e ipotesi?
	

	Gli interventi che toccano l’acqua calda sono stati verificati con il responsabile del rischio legionella?
	

	È previsto un piano di monitoraggio per verificare i risparmi?
	

	Chi ha fatto la diagnosi vende anche gli interventi proposti?
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