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Strumento 12.1 · Il registro degli impianti critici
Per ogni impianto critico, una riga.
	Impianto
	Responsabile interno
	Ditta, contratto e tempi di intervento
	Obblighi e scadenze
	Registri e piano per il guasto

	Rete dell’acqua
	
	
	
	

	Centrale termica
	
	
	
	

	Gruppo frigo
	
	
	
	

	Impianto elettrico
	
	
	
	

	Antincendio
	
	
	
	

	Ascensori
	
	
	
	

	Gas della cucina
	
	
	
	

	Freddo della cucina
	
	
	
	





Strumento 12.2 · Il controllo delle temperature dell’acqua
Ogni mese, in punti fissi: uscita dell’accumulo, ritorno del ricircolo, la doccia più vicina e la più lontana di ogni ramo, alcuni punti dell’acqua fredda. Si annota la temperatura dopo un minuto di scorrimento. I valori fuori dai limiti del piano di controllo diventano un ordine di lavoro con priorità urgente.
	Punto di controllo
	Gen
	Feb
	Mar
	Apr
	Mag
	Giu
	Lug
	Ago
	Set
	Ott
	Nov
	Dic
	Limite del piano

	Uscita dell’accumulo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ritorno del ricircolo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Doccia più vicina, ramo 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Doccia più lontana, ramo 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Doccia più vicina, ramo 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Doccia più lontana, ramo 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acqua fredda, punto 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acqua fredda, punto 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Strumento 12.3 · Il piano per il guasto di un impianto
Una pagina per impianto: come si riconosce il guasto; chi chiamare, con i numeri e il contratto; che cosa fare nei primi trenta minuti; che cosa dire agli ospiti; alternative temporanee e dove reperirle; camere e servizi da sospendere; chi decide e chi informa la direzione.
	Voce
	Da compilare

	Impianto
	

	Come si riconosce il guasto
	

	Chi chiamare, numeri e contratto
	

	Che cosa fare nei primi trenta minuti
	

	Che cosa dire agli ospiti
	

	Alternative temporanee e dove reperirle
	

	Camere e servizi da sospendere
	

	Chi decide e chi informa la direzione
	





Strumento 12.4 · La valutazione prima di una regolazione
Prima di cambiare una regolazione di un impianto critico per risparmiare energia, rispondere per iscritto.
	Domanda
	Risposta

	Quanto si risparmia, e come lo si misurerà?
	

	Quali effetti ha sulla sicurezza, in particolare sull’acqua e sull’aria?
	

	Quali effetti ha sul comfort degli ospiti?
	

	Quali obblighi di legge o del piano di controllo tocca?
	

	Chi approva e quando si verifica il risultato?
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